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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỄN NGHIÊM
	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 243/TB-UBND
	Xã Nguyễn Nghiêm, ngày 30 tháng 12 năm 2025




THÔNG BÁO
[bookmark: OLE_LINK1]KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU 
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Hướng dẫn số 2207/HD-SXD ngày 17/10/2022 của Sở Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; 
Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: KCH kênh mương tuyến đường cây Xoài bà Thích đi trên đồng Cầu Bè; Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh;
Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 82/BC-PKT ngày 16/12/2025 của Phòng Kinh tế Xã Nguyễn Nghiêm; 
Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Công văn số 323/PKT ngày 30/12/2025, UBND Xã Nguyễn Nghiêm chấp thuận kết quả nghiệm thu của Phòng Kinh tế xã đối với công trình như sau: 
1. Thông tin về công trình: 
1.1. Tên công trình: KCH kênh mương tuyến đường cây Xoài bà Thích đi trên đồng Cầu Bè; Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.
1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.
1.3. Loại, cấp công trình: 
[bookmark: _Hlk212191621]- Loại, nhóm dự án: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhóm C
[bookmark: _Hlk212191629]- Loại, cấp công trình chính: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.
- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Đầu tư xây mới.
1.4. Quy mô đầu tư xây dựng:
[bookmark: _Hlk212191591]- Tổng chiều dài tuyến kênh chính: L = 761.21m. 
- Tổng chiều dài tuyến kênh nhánh N1: L = 142.00m.
- Tổng chiều dài tuyến kênh nhánh N2: L = 105.95m
a. Tuyến kênh chính: Có tổng chiều dài Ltk = 761.21(m). Trong đó:
- Đoạn từ: K0+0.00 ÷ K0+462.60, Ltk = 462.60(m). Hiện là kênh đất được kiên cố bê tông như sau:
- Hình thức kênh: Kênh mặt cắt chữ nhật.
- Kích thước kênh: BxH=50x60(cm), chiều dày thành d=10cm, chiều dày đáy d=10cm, giằng kênh có KT: 8x10x50(cm).
- Kết cấu: Bê tông cốt thép M200, đá 1x2cm.
- Đoạn từ: K0+462.60 ÷ K0+661.27, Ltk = 198.67(m). Hiện là kênh đất  được kiên cố bê tông như sau:
- Hình thức kênh: Kênh mặt cắt chữ nhật.
- Kích thước kênh: BxH=40x50(cm), chiều dày thành d=10cm, chiều dày đáy d=10cm, giằng kênh có KT: 8x10x40 (cm).
- Kết cấu: Bê tông cốt thép M200, đá 1x2cm.
- Đoạn từ: K0+661.27 ÷ K0+761.21(Kc), Ltk = 99.94(m). Hiện là kênh đất  được kiên cố bê tông như sau:
- Hình thức kênh: Kênh mặt cắt chữ nhật.
- Kích thước kênh: BxH=30x50(cm), chiều dày thành d=12cm, chiều dày đáy d=10cm, giằng kênh có KT: 8x10x30(cm).
- Kết cấu: Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M200, đá 1x2cm. Tường kênh bằng bê tông M200, đá 1x2cm.
* Công trình trên kênh: Thiết kế mới 02 cửa tưới & 01 cửa tiêu, có kết cấu bằng bê tông M200 đá 1x2; 01 cống qua đường V50 L=8.09m hiện đã có sử dụng còn tốt được giữ nguyên; 01 cống qua đường D50 hiện có được tháo bỏ thiết kế mới lại cống qua đường Ltk=5.0m, kết cấu bằng BTCT M200 đá 1x2cm, KT: BxH=30x50(cm) dày 20cm.
b. Tuyến kênh nhánh N1: Có tổng chiều dài Ltk = 142.00(m).
- Hình thức kênh: Kênh mặt cắt chữ nhật.
- Kích thước kênh: BxH=30x40(cm), chiều dày thành d=12cm, chiều dày đáy d=12cm.
- Kết cấu: Bê tông M200, đá 1x2cm.
* Công trình trên kênh: 01 cống qua đường D400 L=4.48m hiện đã có sử dụng còn tốt được giữ nguyên.
c. Tuyến kênh nhánh N2: Có tổng chiều dài Ltk = 105.95(m).
- Hình thức kênh: Kênh mặt cắt chữ nhật.
- Kích thước kênh: BxH=30x40(cm), chiều dày thành d=12cm, chiều dày đáy d=12cm.
- Kết cấu: Bê tông M200, đá 1x2cm.
2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:
- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế được duyệt.
[bookmark: _GoBack]- Chịu trách nhiệm về chất lượng nêu tại Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 82/BC-PKT ngày 16/12/2025 của Phòng Kinh tế Xã Nguyễn Nghiêm và thực hiện việc thanh quyết toán đúng theo khối lượng thực tế thi công công trình./.
Nơi nhận                                                                                               CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                   
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT, CV(Ngân). 
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